**Guião 6 – GPON**

PARTE1

2- Fez-se esta configuração através da linha de comando através da instrução “telnet 192.168.101.10”.

3- Configurou-se a pool dhcp para o router tirar o endereço IP.

PARTE 2

1. Fez-se a rede seguindo a figura no enunciado.
2. Depois configurou-se o Router recorrendo aos seguintes comandos:  
   “configure terminal” -> “interface GigabitEthernet0/0” ->

“ip address 192.168.101.103 255.255.255.0”

1. Ligou-se a interface Ethernet do nosso PC à interface da Cloud.
2. Ligamos o PC ao Ethernet da mesa do nosso grupo (work desk).
3. Reiniciamos o Router e enquanto o professor conseguia pôr o Router da sala em funcionamento. Conseguimos dar ping ao mesmo.
4. Definimos a gateway para o Router:  
   
5. Fez-se um ping e depois de alguns problemas ao definir conseguimos mandar os pacotes.
6. Definiu-se o nome como “192.168.100.1”